***3. 16 BIT ADDITION***

LHLD 9000

XCHG

LHLD 9002

DAD D

SHLD 9004

HLT

