***4.16 BIT SUBTRACTION***

start: nop

LHLD 2501H

XCHG

LHLD 2503H

MOV A,L

SUB E

MOV L,A

MOV A,D

SUB H

MOV H,A

SHLD 2505H

HLT

